1. 환경
   - OS : Windows XP / 2000 (Vista는 아직 지원이 안됨)
   - 드라이버 필요 : cuubcdc.inf

2. 설치방법
   - 먼저 제품의 전원버턴을 2초 이상 눌러 전원을 켠다. (3개의 LED에 불이 들어옴)
   - 계속 전원버턴을 누른 상태에서 제품을 USB를 통해 PC에 연결한다.
   - 이때, 드라이버가 없을 경우, 드라이버 설치 명령이 나오게 되면, 위의 cuubcdc.inf를 설치하면 된다.
   - 설치 완료 후, PC의 제어판->시스템->하드웨어->장치관리자->포트(COM 및 LPT)에서 
    “USB Serial Port”가 존재하는 지와 COM Port가 몇번인지를 확인한다.
   - 그 다음, 알맵 같은 네비게이션 프로그램을 실행한다.
   - 네비게이션 환경설정에서 “시리얼포트”를 위에서 확인한 COM포트 번호로 셋팅하고, Baud Rate를 9,600bps로 셋팅하면 된다.
   - 항상 제품을 PC에 연결한 다음에 네비게이션 프로그램을 실행해야 한다.

3. GPS 외장형 수신기로 사용할 시에는 건전지가 없어도 된다.